Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

A-1706    ER

Mixerversterker met 9 mengingangen, 
6 gebalanceerde microfooningangen met gecombineerde aansluiting XLR / telefoon, 
afzonderlijk schakelbare fantoomvoeding waarvan twee ingangen kunnen worden omgeschakeld naar microfoon of hoge gevoeligheid. 
Drie opname-ingangen, waarvan 2 ingangen met elk twee RCA-aansluitingen (stereo) en een ingang met gecombineerde XLR/telefoonaansluiting; 
een opnameconnector voor opnameapparaten met 2 RCA-aansluitingen; 
het doorlussen van een signaalverwerkingsapparaat (bijv. equalizers) via RCA-aansluitingen; 
Aansluiting voor afstandsbediening en stroomschakelaar op afstand; 
Luidsprekeraansluitingen met schroefklemmen; 
twee luidsprekerzones kunnen worden geschakeld en een directe luidsprekeruitgang, regeling voor hoge en lage tonen, somt de controle op; 
Indicatoren voor uitgangsniveau, zoneselectie en vermogen; 
tafelmodel, kan worden gemonteerd in 19 kastenrekken met optionele beugels MB-25 B, neemt 2 stuks ruimte in beslag.